| 设备 | 参数需求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高清红外半球 | 百万级像素采用1/2.8英寸高性能逐行扫描视频传感器，最低照度至少为0.01Lux@F1.6（彩色），0Lux（红外），防爆，内置定焦镜头及拾音，智能报警（区域报警，越界侦测，人车分类侦测，进入区域侦测）（彩色），0Lux（红外）。 | 个 | 10 |
| 高清红外枪击 | 1/2.8" 百万级像素高性能传感器，宽动态。50米红外，内置定焦镜头及拾音。防爆，H.264，1080P/720P，30fps。1×双向音频，智能报警（区域报警，越界侦测，人车分类侦测，进入区域侦测），1×视频输出，1×RS485。功耗11W/POE。 | 个 | 7 |
| 红外安防报警，烟雾报警，温湿度监控 | 机房入侵红外报警（两个点）及烟雾消防声光报警，温湿度同步监控，需实现远程异地同步监控撤布防。 | 套 | 1 |
| 硬盘录像机 | 硬盘录像机监控录像机 （需与其它主流平台实现对接） | 台 | 1 |
| 硬盘 | 保持高清录像31天以上 | 块 | 6 |
| 交换机 | 24口10/100/1000M POE供电，自适应电口交换机 | 台 | 1 |
| 监控显示屏 | 65寸高清4K显示屏（含安装及支架） | 台 | 2 |
| 4路高清视频解码器 | 与监控品牌及客户端同品牌视频解码器 | 台 | 1 |
| 控制电脑 | I7CPU8系列 8G 2T 2G独显 21.5 | 套 | 1 |
| 远程监视终端电脑 | 移动远程浏览监控终端电脑（实现移动远程同步浏览监控） | 台 | 1 |
| 网线 |  需到达施工场所实地勘察，合计具体需求量。 | 箱 |  |
| 电源线 | 米 |  |
| HDMI高清线 | 根 |  |
| 立杆 | 根 |  |
| 立杆 | 根 |  |
| 辅材及施工 | 批 |  |

**安防监控计划需求表**